DHCP

Pourquoi et comment mettre en place

DHCP sur votre réseau ?

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP

¯ Introduction

¯ Principe

¯ Evolution du protocole

¯ Exemple

¯ Références

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Introduction

¯ DHCP: Dynamic Host Configuration

Protocol

¯ Configuration et gestion centralisées des paramètres réseaux des stations de travail

(PC,Mac...)

¯ RFC2131

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Introduction

¯ SansDHCP:

- Pb de suivi et de gestion de l ´utilisation des adresses IP (cahier, fichier texte, pas de suivi...)

- Pb pour la gestion de la mobilité

(déménagement,portables...)

- Nécessité de passer sur tous les postes lors d ´un changement de plan d ´adressage...

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Introduction

¯ AvecDHCP:

- Gain de temps dans la gestion de l ´adressage IP.

- Mobilité gérée sans intervention particulière

- Les modifications des paramètres réseaux se font sans passer sur les stations

(Changement de serveur DNS...)

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Principe

¯ SuccesseurdeBOOTP

¯ Attribution de tous les paramètres réseaux d ´une station de travail

¯ Le serveur DHCP gère un pool d ´adresses

IP associé à un certain nombre d ´autres paramètres réseaux comme le DNS, les routes statiques...

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Principe

¯ Le client DHCP acquiert l ´ensemble de ses paramètres réseaux depuis le serveur à intervalle régulier

¯ Principe de Bail: Un client doit renouveler son bail une fois arrivé à la moitié de son bail.

¯ Relais DHCP: Transmettre une requête d ´un réseau à un autre

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Evolution

¯ Support de plusieurs interfaces réseaux

¯ Test de l ´adresse IP avant son attribution

¯ Mise à jour rapide des clients mal configurés

¯ Support des sous-réseaux multiples sur un même réseau physique

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Evolution

¯ Support des réponses conditionnelles (en fonction des réponses du client)

¯ Authentification

¯ Support de classe d ´utilisateurs (ex: fournir plus d ´adresses IP à une entité)

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Evolution

¯ Liaison du DNS avec le DHCP

¯ DHCP pour IPv6

¯ DHCPredondant

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Exemple

Configuration du serveur DHCP v2

/etc/dhcpd.conf:

subnet 192.168.1.16 netmask 255.255.255.248 { option routers 192.168.1.22;

option domain-name-servers 194.2.0.40;

option domain-name "mondomaine.fr";

range 192.168.1.18 192.168.1.21;

} subnet 192.168.1.128 netmask 255.255.255.128 { option routers 192.168.1.254;

option domain-name-servers 194.2.0.40;

option domain-name "mondomaine.fr";

range 192.168.1.150 192.168.1.250;

}

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Exemple

Serveur

DHCP

192.168.1.16 / 29 192.168.1.128 / 25

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Exemple

¯ Clients DHCP:

- Sous Linux: dhcpcd

- Sous Windows: dans le panneau de configuration réseau cocher case « Obtenir automatiquement une adresse IP »

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

DHCP - Références

¯ RFC2131(DHCP)

¯ DHCPmini-Howto

¯ http://www.isc.org/dhcp.html

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM

Merci !

EmmanuelDECAEN

Mail: Ed@decaen.com

EmmanuelDECAEN-DYNETCOM